
先上低压电，在上高压电，再做如下控制，如有故障退出控制，如无故障继续如下控制



总线显示内容如下：

控制器发送信息：0x7E: MCU\_MotCtrlrSts(电机控制器状态)、MCU\_MotTq（电机扭矩）

0x149: MCU\_MotBusU(电机控制器母线电压)、MCU\_MotBodyT（电机本体温度）

0X20C：MCU\_MotCurVal（后电机电流值）、MCU\_ActPwrOfMot（后电机实际功率）

0x304: MCU\_MotOverTAlrm(电机过温报警)、MCU\_MotSpd(电机转速)、MCU\_MotBodyT（电机本体温度）、MCU\_MotCtrlrTVal（电机控制器温度值）

0X30E：MCU\_ReFltLvl（MCU故障等级）、MCU\_FaultCode（电机故障代码）

接收信息：0X30D信息